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[bookmark: bookmark3]1. SZAKASZ: Az anvag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. [bookmark: bookmark4]Termékazonosító
Kémiai név: ACETON Cikkszám: 7
Szinonima név: Aceton, Propan-2-on, Dimetil-keton CAS szám: 67-64-1 EK szám: 200-662-2 Index szám: 606-001-00-8
REACH regisztrációs szám: 01-2119471330-49-XXXX Molekula képlet: C3H6O UFI kód: nincs
1.2. [bookmark: bookmark5]Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
Megfelelő azonosított felhasználás:
SU1 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
SU8 Vegyi anyagok ömlesztett, nagy mennyiségben végzett gyártása (ideértve a kőolajipari termékeket) SU11 Gumitermék gyártása
SU12 Műanyagipari termékek gyártása, ideértve a vegyületképzést és az átalakítást is
PC4 Fagyásgátló és fagymentesítő termékek
PC9a Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók
PC11 Robbanóanyagok
PC20 Technológiai segédanyagok, pl. pH-érték szabályozók, derítőszerek, kicsapódást segítő szerek,
semlegesítő anyagok
PC21 Laboratóriumi vegyszerek
PC32 Polimer készítmények és vegyületek
PC35 Mosó- és tisztítószerek
PC39 Kozmetikai szerek, testápolási termékek
Ellenjavallt felhasználás: Nem ismert
1.3. [bookmark: bookmark6]A biztonsági adatlap szállítójának adatai Szállító:
Cégnév: Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 1089 Budapest, Orczy út 6.
Telefon: +36-1-210-1200
A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: novochem@novochem.hu
Forgalmazó, / gyártó:
[bookmark: _GoBack]Cégnév: Kévés Béla Kft
Cím: 6230 Soltvadkert Árpád u. 16.
T.: +36-78-481-368 E-mail: bbbb@bbbb.hu

Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Orczy út 6.
Tel.: +36-1-210-1200
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1.4. [bookmark: bookmark10]Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: +36 80 201 199 (Éjjel-nappal, ingyenesen hívható zöld szám)
[bookmark: bookmark11]2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1. [bookmark: bookmark12]Az anyag vagy keverék besorolása Osztályozás az 1272/2008 EK rendelet szerint:
H225 Tűzveszélyes folyadékok, 2. veszélyességi kategória / H225 Flammable liquids, Hazard Category 2 H319 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. veszélyességi kategória / H319 Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
H336 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 3. veszélyességi kategória, narkózis / H336 Specific target organ toxicity — Single exposure, Hazard Category 3, Narcosis
2.2. [bookmark: bookmark13]Címkézési elemek Szimbólum(ok):
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[bookmark: bookmark14]Figyelmeztetés:
VESZÉLY H mondatok:
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
[bookmark: bookmark15]P mondatok:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/ használata kötelező.
P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
[bookmark: bookmark16]NOVOCHEM*
[image: C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ABBYY\PDFTransformer\12.00\media\image4.jpeg]AZ OQEMA CSOPORT TAGJA
[bookmark: bookmark17]BIZTONSÁGI ADATLAP
az 1907/2006 EK és a 2020/878 EK rendelet alapján
[bookmark: bookmark18]ACETON
Elkészítés napja: 2022. 09. 05.	Verzió: 2
Felülvizsgálat kelte: 2023. 05. 09.
Felülvizsgálatok száma: 1
P405 Elzárva tárolandó.
P403 + P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
2.3. [bookmark: bookmark19]Egyéb veszélyek
Ez az anyag nem felel meg a REACH rendelet XIII. mellékletének PBT/vPvB feltételeinek.
[bookmark: bookmark20]az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1. Anyagok
	Összetevő(k)
	Koncentráció
(%)
	CAS szám
	EU szám
	REACH
regisztrációs
szám
	Formula
	Osztályozás a 1272/2008 EK rendelet alapján

	ACETON
	>=99,6
	67-64-1
	200-662-2
	01-2119471330-
49-XXXX
	C3H6O
	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066




3.2. [bookmark: bookmark21]Keverékek
Nem releváns
4. [bookmark: bookmark22]SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. [bookmark: bookmark23]Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános megjegyzések: Rosszullét esetén (expozíció) orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.
Belélegzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, és biztosítani kell a könnyű légzést. Amennyiben a sérült öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és forduljon orvoshoz. Rosszullét esetén orvosi ellátást kell biztosítani.
Bőrrel érintkezés esetén: Bő szappanos vízzel mossuk le alaposan az érintett felületet.
Szembejutás esetén: Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Ha a tünetek hosszabb ideig fennállnak, szakorvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén: A szájüreget alaposan ki kell öblíteni, majd bőségesen vizet kell itatni a sérülttel és azonnal orvost kell hívni.
4.2. [bookmark: bookmark24]A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Narkotikus hatások. Fejfájás. Szédülés. Eszméletvesztés. Hányinger. Szédülés. Hányás. Emésztőrendszeri panaszok.
Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Megelőző bőrvédelem: bőrvédő krémek használata ajánlott.
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4.3. [bookmark: bookmark28]A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Figyelni kell az esetleges tüdőgyulladás és tüdőödéma kialakulását. Egyébként különleges ellátás nem szükséges, tüneti kezelés, a tüneteknek megfelelően kell ellátni.
5. [bookmark: bookmark29]SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések
5.1. [bookmark: bookmark30]Oltóanyag
Megfelelő oltóanyag: Vízpermet, oltópor, CO2, tűzoltó hab.
Alkalmatlan oltóanyag: Erős vízsugár (szétfröccsenés veszélye)
5.2. [bookmark: bookmark31]Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek
Fokozottan tűzveszélyes folyadék. Gőze a levegővel robbanóelegyet képez. A tűz vagy magas hőmérséklet hatásának kitett csomagolások/tartályok a belső nyomás növekedése miatt felrobbanhatnak. Égése során szén-oxidok keletkeznek. Az égéstermékek belégzését kerülni kell, egészségkárosító hatásúak lehetnek.
5.3. [bookmark: bookmark32]Tűzoltóknak szóló javaslat
Zárt védőruha, sűrített levegős légzésvédő használata kötelező. Amennyiben lehetséges a tűznek kitett árut és tartályt porlasztott vízzel kell hűteni, a gyújtóforrásokat meg kell szűntetni. A terméket ki kell vinni a veszélyzónából. Az oltóvizet nem szabad a csatornába engedni.
6. [bookmark: bookmark33]SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén
6.1. [bookmark: bookmark34]Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Az egyéni védőeszközök alkalmazása kötelező - ld. az adatlap 8. szekcióját. El kell távolítani minden gyújtóforrást - a nyílt lángot el kell oltani, tilos a dohányzás és a szikrát vető szerszámok használata. A csomagolásokat biztosítani kell felmelegedés ellen - robbanásveszély. A gőzöket szórt vízsugárral hígítani kell. Kerülni kell a közvetlen érintkezést a kiszabaduló termékkel. Kerülni kell a gőzök belégzését. Hatékony szellőztetést kell biztosítani. A környezetet értesíteni kell a baleset bekövetkeztéről; az elhárításban részt nem vevő személyeket el kell a helyszínről távolítani; szükség esetén kiürítést kell elrendelni; ki kell hívni a mentőegységeket, a Tűzoltóságot és a Rendőrséget. FIGYELEM: Robbanásveszélyes terület. A gőzök a padló, a talajfelszín mentén szétterjedhetnek távoli gyújtóforrásokig és fennállhat visszakúszó láng okozta veszély.
6.2. [bookmark: bookmark35]Környezetvédelmi óvintézkedések
Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és tovább terjedését, valamint élővízbe, talajba, vízfolyásokba, közcsatornába kerülését.
6.3. [bookmark: bookmark36]A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai
A nagy mennyiségben kiszivárgott vagy kiömlött anyagot össze kell szedni/szivattyúzni és zárt, címkével ellátott edényben kell gyűjteni, hő- és gyújtóforrástól távol kell tartani. Kis mennyiségű kiömlött anyagot éghetetlen abszorbenssel kell beszórni (föld, homok, vermikulit), és össze kell gyűjteni zárt hulladéktaroló edénybe. A szennyezett anyagot az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
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Felülvizsgálatok száma: 1 [footnoteRef:1] [footnoteRef:2] [footnoteRef:3] [footnoteRef:4] [footnoteRef:5] [1: Hivatkozás más szakaszokra]  [2: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésre és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8.]  [3: és a 13. szakaszban találhatók.]  [4: 	SZAKASZ: Kezelés és tárolás
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Mérgezések megelőzése: Kerülni kell az érintkezést a folyadékkal, a szembe jutását; gőzeinek belélegzését. Meg kell előzni a káros gőzkoncentráció kialakulását a levegőben. A munkát jó szellőzésű helységekben kell végezni. Be kell tartani az alapvető higiénés szabályokat: a munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni. Minden esetben kezet kell mosni szappannal a munka befejezése után. Kerülni kell a munkaruha beszennyeződését. A szennyezett, átitatott ruhát le kell venni, és biztonságos helyen kell tárolni, távol a gyújtó- és a hőforrásoktól. Újra használat előtt ki kell mosni. Az egyéni védőeszközök alkalmazása kötelező az adatlap 8. szakaszában leírtak szerint. Biztosítani kell a mentőeszközök könnyű hozzáférhetőségét (tűz, kiömlés stb. esetére).
Tűz és robbanás megelőzése: Meg kell akadályozni az éghető/robbanó elegyek létrejöttét a légtérben. Ki kell küszöbölni a gyújtóforrások jelenlétét - tilos a nyílt láng használata, a dohányzás, a szikrát vető szerszámok használata, az elektromos feltöltődésre hajlamos anyagokból készült ruhák viselése. A tartályokat védeni kell a felmelegedéstől. Az elektromos berendezéseket robbanásbiztos kivitelben kell beépíteni, védőföldelést, nullázást kell alkalmazni. A munkavégzés helye megfelelően szellőztetett legyen.
FIGYELEM: A kiürült, ki nem tisztított edények anyagmaradékot tartalmazhatnak (folyadék, gőz), és tűz-, ill. robbanásveszélyesek. Az óvatosság indokolt. A nem kitisztított edényeket tilos vágni, fúrni, csiszolni, hegeszteni, ilyen műveleteket a közelben is tilos végezni.
A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolása eredeti, ép csomagolásban, száraz, jól szellőztethető helyen, 0°C és 35°C közötti hőmérsékleten, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve megfelelő jelölésekkel ellátott, légmentesen zárt edényekben, robbanás biztos kivitelezésű szellőző-berendezésekkel és elektromos hálózattal, berendezésekkel ellátott, tűzveszélyes folyadékok tarolására szolgáló raktárban történjen.
A csomagolásokat erős oxidálószerektől, tűz- es hőforrásoktól távol kell tartani, és védeni kell a nap sugarainak közvetlen hatásától. A raktár területén tilos a dohányzás, a nyílt láng és a szikrát vető szerszámok használata.
Élelmiszerektől távol, gyermekek elől elzárva tárolandó.
Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
A részletes felhasználás az 1.2 fejezetben található.]  [5: Kézvédelem: Kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374) használata ajánlott. (MR: izobutén-izoprén (butil) gumi vastagság: > 0,7 mm áttörési idő: > 240 perc (permeáció: 5. szint)
Nem megfelelő anyagok: NR: természetes gumi, latex; CR: kloroprén (klór-butadién) gumi; NBR: akrilnitril- butadién gumi; FKM: fluor-elasztomer; PVC: polivinil-klorid
Szemvédelem: Arcvédő vagy védőszemüveg. Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést.
Bőr-/testvédelem: Lángálló védőruházatot kell viselni. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni, majd ki kell tisztítani az újbóli használat előtt. Az érintett bőrfelületet le kell mosni szappannal és vízzel.
SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
Halmazállapot: folyadék
Szín: színtelen
Szag: enyhén maró, gyümölcsös; Szagküszöbérték 47,5 mg/m3
Olvadáspont/fagyáspont: -94.7°C (-94.6°C - -95.6°C)
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: 56.05°C (56,05°C - 56.5°C)
Tűzveszélyesség: tűzveszélyes
Alsó és felső robbanási határértékek: 2,50 - 14,3 v/v%
Lobbanáspont: -17 °C
Öngyulladási hőmérséklet: 465 °C
Bomlási hőmérséklet: nincs adat
pH: 5-6 (20 °C)] 
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10. [bookmark: bookmark49]SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészsé'
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2. verzió változásai: pontosítások, kiegészítések a 4.2; 8.2; 9.2; 14 és 15 szakaszokban. A termék besorolását nem változtatja.
Képzésre vonatkozó tanácsok: Munkavédelmi oktatás keretében általános vegyianyag-kezelési oktatás. Elsősegély-nyújtó tanfolyam.
Ez a biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak.
A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.
A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.
8.	SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
Az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről - alapján:
ACETON:
ÁK: 1210 mg/m3; CK-érték: 2420 mg/m3
DNEL-ek: (Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében)):
Aceton
Munkavállalók - Veszély belégzéssel / Szisztémás hatások / Hosszú távú expozíció: 1 210 mg/m3
Munkavállalók - Veszély a belélegzés útján / Helyi hatások / Hosszú távú expozíció: 2 420 mg/m3
Munkavállalók - Veszély a bőrön keresztül / Szisztémás hatások /Hosszú távú expozíció: 186 mg/ttkg/nap
Általános lakosság - Veszély belégzéssel / Szisztémás hatások /Hosszú távú expozíció: 200 mg/m3
Általános lakosság - Veszély a bőrön keresztül / Szisztémás hatások /Hosszú távú expozíció: 62 mg/ttkg/nap
Általános lakosság - Veszély orális úton / Szisztémás hatások / Akut/rövid távú expozíció: 62 mg/ttkg/nap PNEC-ek: (Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében)):
Aceton
PNEC édesvíz 10.6 mg/l
PNEC tengervíz 1.06 mg/l
PNEC elszórt kibocsátás 21 mg/l
PNEC édes- és tengervíz üledék 30.4 mg/kg
PNEC talaj 29.5 mg/kg
PNEC szennyvíztisztító 100 mg/l
8.2. Az expozíció elleni védekezés
Megfelelő műszaki ellenőrzés: A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Szünetek előtt és közvetlenül a termékhez való hozzányúlás után kezet kell mosni.
Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: Elzárva, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Az ipari higiénés és biztonsági előírásoknak megfelelően kell kezelni.
Személyi védőfelszerelés
Légzésvédelem: Rendes körülmények között, kielégítő szellőzés mellett nem szükséges, a megengedett értékeket túllépő gőzkoncentráció esetén jóváhagyott gázálarcot kell használni AX típusú szűrővel. Zárt térben - alacsony oxigéntartalmú levegőben - nagymérvű, ellenőrizetlen kibocsátás melletti munkavégzéskor és minden olyan esetben, amikor a szűrővel felszerelt gázálarc nem biztosít kielégítő védelmet, független levegőellátású légzőkészüléket kell használni.
l)	Kinematikus viszkozitás: nincs adat, dinamikus viszkozitás: 0.32 mPa*s (20°C)
m)	Oldhatóság: vízben minden arányban oldódik
n)	N-oktanol/víz megoszlási hányados (log Kow): -0,24 (20 °C), bioakkumuláció nem várható
o)	Gőznyomás: 240 hPa (20°C); 800 hPa (50 °C)
p)	Sűrűség és/vagy relatív sűrűség: 0,79 g/cml) * 3 (20 °C)
q)	Relatív gőzsűrűség: nincs adat
r)	Részecskejellemzők: nincs adat
9.2. Egyéb információk
Robbanásveszély: robbanásveszély a levegővel keveredve gőzként Oxidáló tulajdonságok: nincs Telítettségi koncentráció: 550 g/m3 (20°C)
Hőmérséklet osztály (EU, ATEX szerint) T1 (a berendezésen megengedett maximális felületi hőmérséklet: 450°C)
Párolgási sebesség 2 (éter = 1)
10.1. Reakciókészség
Nincs veszélyes reakció, amennyiben az előírásoknak/utasításoknak megfelelően tároljuk és kezeljük.
Melegítéskor fennáll a gyulladásveszély! A gőzök levegővel robbanásveszélyes keveréket képeznek. A levegőnél nehezebb, padlószinten oszlik el. Nagy távolságra visszahat, ha meggyullad. Elektrosztatikusan feltöltődhet.
10.2. Kémiai stabilitás
Az ajánlott tárolási feltételek mellet stabil.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Nem megfelelő szellőzés és/vagy használat esetén gyúlékony/robbanásveszélyes gőz-levegő keverék képződhet. Ha felmelegszik: A tartály felrobbanásának veszélye. Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet
10.4. Kerülendő körülmények
Tűz, szikra, magas hőmérséklet. Tűzveszélyes. A koncentrált gőzök nehezebbek a levegőnél. Levegővel robbanó keveréket képez, üres, tisztítatlan tartályokban is.
Klórozott szénhidrogénekkel keverve és fény hatására erősen irritáló klór-aceton termelhet.
10.5. Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek, tömény savak - salétromsav, kénsav és elegyeik, tömény bázisok. Egyes műanyagokat lágyítja vagy oldja.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Mérgező gázok, szén-dioxid, szén-monoxid.
11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk
a) akut toxicitás:
Aceton
Akut toxicitás - orális: LD50: 5 800 mg/ttkg (patkány)
Akut toxicitás - inhaláció: LC50: 76 000 mg/m3 (patkány, 4h)
Akut toxicitás - dermális: LD50: 7 400 mg/kg (nyúl, tengerimalac)
b) bőrkorrózió/bőrirritáció: Az anyag nem irritáló (in vivo vizsgálatok szerint)
A bőrt zsírtalanítja, szárítja, repedezetté válik, gyulladt állapot alakulhat ki.
c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Súlyos szemirritációt okoz.
i)	ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Nem ismert.
j)	aspirációs veszély: Nem ismert.
11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ
Nem ismert.
12. SZAKASZ: Ökológiai adatok
12.1. Toxicitás
Aceton
Rövid távú toxicitás halakra / édesvízi halakra: LC50: 5 540 mg/L
Rövid távú toxicitás halakra / tengeri vízi halakra: LC50: 11 000 mg/L
Rövid távú toxicitás vízi gerinctelenekre / édesvízi gerinctelenekre: LC50: 8 800 mg/L
Hosszú távú toxicitás vízi gerinctelenekre / édesvízi gerinctelenekre: LC50: 2 100 mg/L
Toxicitás vízi algákra és cianobaktériumokra / EC50 édesvízi algákra: NOEC: 2 212 mg/L
EC10 vagy NOEC édesvízi algákhoz: 530 mg/L
Toxicitás mikroorganizmusokra / EC10 vagy NOEC mikroorganizmusokra: 430 mg/L
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Biológiai lebonthatóság: biológiailag könnyen lebontható. 90,0 ± 2,2% 28 nap után.
Abiotikus: Hidrolízis a pH függvényében: az aceton a hidrolízisnek ellenálló (talajban végzett bomlásvizsgálatok)
A fotolízis bomlástermékeinek azonosítása: szénmonoxid, széndioxid, metanol, formaldehid Fotolízis: 18,6 - 114,4 nap
12.3. Bioakkumulációs képesség
Biokoncentrációs együttható (BCF): 3 (számított érték). n-octanol/water (log KOW) -0.24 (ECHA)
d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Nem ismert.
e) csírasejt-mutagenitás: Nem ismert.
f) rákkeltő hatás: Nem ismert.
g) reprodukciós toxicitás: Nem ismert.
h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Álmosságot vagy szédülést okozhat. NOAEL: 900 mg/kg mc (orális, szisztémás toxicitás)
NOAEL: 22500 mg/mi) * 3 (inhalációs, szisztémás toxicitás)
12.4. A talajban való mobilitás
Adszorpciós/deszorpciós vizsgálatok - szorpció, talaj Kd: 1,5 l/kg 20 °C-on. Az aceton bekerülhet a talajba és a talajvizekkel szétterjedhet.
Párolgás:
Henry-állandó: 2,929-3,070 Pa*m3/mol (25 °C-os víz).
Henry-állandó: 3,311 Pa*m3/mol (25 °C-os tengervíz).
A kísérletileg meghatározott Henry-törvény állandók a víz mérsékelt illékonyságát jelzik.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ez az anyag nem felel meg a REACH rendelet XIII. mellékletének PBT/vPvB feltételeinek.
12.6. Endokrin károsító tulajdonságok
Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.
12.7. Egyéb káros hatások
Nem ismert
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
A termék csomagolóanyagait, maradékait és hulladékait a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint kell ártalmatlanítani.
Ártalmatlanítás: A termék maradékainak, illetve csomagolási hulladékainak ártalmatlanítása az erre vonatkozó rendeletek előírásainak figyelembevételével történhet.
Hulladékazonosító kód: 07 06 03 egyéb szerves mosófolyadékok és anyalúgok
Szennyezett csomagolás: Felhasználatlan termékként kell kezelni.
15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.
14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
14.1. UN-szám vagy azonosító szám
ADR/RID: UN 1090 IMDG: UN 1090 IATA DGR: UN 1090
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
ADR/RID: ACETON IMDG: ACETON IATA DGR: ACETON
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA DGR: 3
14.4. Csomagolási csoport
ADR/RID: II IMDG: II IATA DGR: II
14.5. Környezeti veszélyek
ADR/RID: Nem veszélyes a környezetre IMDG: Nem veszélyes a környezetre IATA DGR: Nem veszélyes a környezetre
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések ADR/RID: Veszély szám: 33; alagút korlátozás: D/E IMDG: F-E, S-D
IATA DGR: Nem releváns
14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás
Nem releváns
14.8. Információk az egyes ENSZ-mintaszabályzatokhoz
Veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítása (ADR/RID/ADN)
UN1090, ACETONE, 3, II, (D/E) - fuvarokmányban szereplő adatok
Osztályozási kód F1
Veszélyjelző címke(ek) 3
Kivételes mennyiségek (EQ) E2
Korlátozott mennyiségben (LQ) 1 L
Szállítási kategória (TC) 2
Alagútkorlátozási kód (TRC) D/E Veszélyazonosító szám 33
Nemzetközi Tengerészeti Veszélyes Áru Szabályzat (IMDG)
Tenger-szennyező: -
Veszélyjelző címke(ek) 3
Különleges rendelkezések (SP) -
Kivételes mennyiségek (EQ) E2
Korlátozott mennyiségben (LQ) 1 L
EmS F-E, S-D
E tárolási kategória
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) Veszélyjelző címke(ek) 3 Kivételes mennyiségek (EQ) E2 Korlátozott mennyiségben (LQ) 1 L
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
1272/2008/EK (CLP) rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról. 1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról.
2015/830/EU rendelet (REACH II. melléklet módosítása a biztonsági adatlapok tartalmi követelményeiről).
2020/878 RENDELET a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról
2012/18/EU IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei.
44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, és módosítása: 33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet.
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet
a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól.
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei.
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.
220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól.
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
Korlátozások a REACH, XVII. melléklet szerint: az aceton megfelel a1272/2008/EK sz rendelet szerinti
besorolás kritériumainak, korlátozás: - R3
aceton gyúlékony / piroforos, korlátozás: - R40
aceton a tetováló tintákban és a tartós sminkben: korlátozás: - R75
SEVESO információ
P5c Tűzveszélyes folyadékok
Alsó küszöbmennyiség: 5 000 to, Felső küszöbmennyiség: 50 000 to
Engedélyköteles anyagok listája (REACH, XIV. melléklet) / SVHC - jelöltlista: Nem felsorolt.
Irányelv egyes veszélyes anyagok felhasználásának korlátozásáról elektromos és elektronikus berendezések (RoHS) esetén: Nem felsorolt.
Rendelet a robbanóanyag-prekurzorok forgalomba hozataláról: aceton, CAS: 67-64-1, regisztrált: II. melléklet, KN kód (1): 2914 11 00, KN kód (2): ex 3824 99 92
Magyarázat: II. melléklet Anyagok önmagukban vagy keverékekben vagy anyagokban, amelyek gyanús tranzakcióit jelenteni kell KN-kód 1 Kombinált Nómenklatúra (KN) kódja a követelményeknek megfelelő, különálló kémiailag meghatározott vegyületnek a KN 28., illetve 29. árucsoportjához fűzött megjegyzések 1. pontja
KN-kód 2 Kombinált Nómenklatúra (KN) kódja az összetevők (pl. higany, értékes vagy ritkaföldfém) nélküli keverékek számára fémek vagy radioaktív anyagok), amelyek más KN-kód alá való besorolást határoznának meg.
A kábítószer-prekurzorokról szóló rendelet: aceton, CAS: 67-64-1, besorolt: 3. kategória, KN kód: 2914 11 00 -
Rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról (ODS): Nem felsorolt.
Rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és importjáról (PIC): Nem felsorolt.
Rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (POP): Nem felsorolt.
15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Ennél a terméknél végeztek kémiai biztonsági értékelést.
16. SZAKASZ: Egyéb információk
Rövidítések
ADN: Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás. ADR: Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás. ATE: Akut toxicitási érték. AOX: Adszorbeálható szerves halogén. ÁK-érték: Megengedett átlagos koncentráció. BCF: Biokoncentrációs tényező. BOI: Biokémiai oxigénigény. CAS-szám: „Chemical Abstract Service” szám. CK-érték:
Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség). CLP: Anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet. CMR hatások: Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító hatások. CSA: Kémiai biztonsági értékelés. CSR: Kémiai biztonsági jelentés. DNEL: Származtatott hatásmentes szint. ECHA: Európai Vegyianyag- ügynökség. EK: Európai Közösség. EK-szám: EINECS és ELINCS szám (lásd még EINECS és ELINCS). EGK: Európai Gazdasági Közösség. EGT: Európai Gazdasági Térség (EU + Izland, Liechtenstein és Norvégia). EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke. ELINCS: Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke. EN: Európai szabvány. ENSZ: Egyesült Nemzetek Szervezete. EU: Európai Unió. EWC: Európai Hulladék Katalógus (a LoW váltotta fel - lásd az alábbiakban). GHS: Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere. IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség. ICAO-TI: A veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasítások. IMDG: Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata. IMSBC: Nemzetközi Tengerészeti Szilárd ömlesztett rakományok. IUCLID: Egységes Nemzetközi Kémiai Információs Adatbázis. IUPAC: Az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója. KOI: Kémiai oxigénigény. Kow: n-oktanol/víz megoszlási együttható. LC50: Letális koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál. LD50: Letális dózis a vizsgált populáció 50 %-ánál (közepesen letális dózis). LoW: Hulladékjegyzék. LOEC: Az a legkisebb koncentráció, amelynek hatása már megfigyelhető. LOEL: Az a legkisebb dózis, amelynek hatása már megfigyelhető. MK-érték: Maximális koncentráció. NOEC: Az a legnagyobb koncentráció, amelynek nincs megfigyelhető hatása. NOEL: Az a legnagyobb dózis, amelynek nincs megfigyelhető hatása. NOAEC: Az a legnagyobb koncentráció, amely még nem okoz megfigyelhető káros hatást. NOAEL: Az a legnagyobb dózis, amely még nem okoz megfigyelhető káros hatást. OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. OSHA: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező. PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció. QSAR: A molekulaszerkezet és a biológiai hatás közötti mennyiségi összefüggés. REACH: A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet. RID: Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat. SCBA: Külső levegőtől függetlenített légzőkészülék. SDS: Biztonsági adatlap. STOT: Célszervi toxicitás. SVHC: Különös aggodalomra okot adó anyagok. UVCB: ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, komplex reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok. VOC: Illékony szerves vegyület. vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív.
Osztályozás:


H225 Tűzveszélyes folyadékok, 2. veszélyességi kategória
H319 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. veszélyességi kategória
H336 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 3. veszélyességi kategória, narkózis
H mondatok:
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
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